|  |
| --- |
| Комплект **Теплолюкс ТЛБЭ** применяется в качестве основной системы отопления в зданиях, с хорошей теплоизоляцией, когда нецелесообразно использовать систему центрального отопления, и в качестве системы для комфортного и основного подогрева пола. Эти системы идеально пригодны для монтажа в полы со стяжкой и могут использоваться с любым декоративным покрытием на Ваш выбор: плиткой, мрамором, ламинатом, линолеумом или ковровым покрытием. Комплект поставки: Двухжильная нагревательная секция Теплолюкс Elite (ТЛБЭ) Гофрированная трубка для датчика с заглушкой Монтажная лента, Инструкция, Паспорт.  **Гарантия 50 лет. Мощность 160 ВТ/м2** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



|  |  |
| --- | --- |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 5,0 м/100 Вт | 2900,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 13,0 м/190 Вт | 3350,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 18,0 м/270 Вт | 3650,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 21,0 м/340 Вт | 4000,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 23,0 м/420 Вт | 4500,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 26,0 м/520 Вт | 4900,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 32,0 м/630 Вт | 5700,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 40,5 м/800 Вт | 6500,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 50,0 м/900 Вт | 7200,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 56,5 м/1200 Вт | 9300,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 78,0 м/1400 Вт | 10700,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 100,0 м/2000 Вт | 14600,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 118,0 м/2500 Вт | 18300,00 |
| Кабель нагревательный "Теплолюкс" Tropix ТЛБЭ 156,5 м/3500 Вт | 25700,00 |

|  |
| --- |
| Комплект системы обогрева пола **GREEN BOX** - это сверхтонкий теплый пол, с нагревательным элементом в виде экранированного двухжильного кабеля толщиной всего 3 мм. Теплый пол **GREEN BOX** – универсальное решение: он легко монтируется с удобной пластиковой катушки, не требует устройства стяжки (нагревательный кабель укладывается непосредственно под плитку в плиточный клей). Комплект поставки: Двужильная нагревательная секция Монтажная лента Паспорт Инструкция по установке и эксплуатации |
|
|
|
|



|  |  |
| --- | --- |
| Кабель нагревательный "Green Box" GB 10,0 м/150 Вт | 1790,00 |
| Кабель нагревательный "Green Box" GB 17,5 м/200 Вт | 2400,00 |
| Кабель нагревательный "Green Box" GB 35,0 м/500 Вт | 4600,00 |
| Кабель нагревательный "Green Box" GB 60,0 м/850 Вт | 6700,00 |
| Кабель нагревательный "Green Box" GB 82,0 м/1000 Вт | 8200,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Терморегулятор 70.26 (механический) белый/крем  Терморегулятор MENRED RTC 70.26 | Терморегулятор механический Menred 70.26 (белый) предназначен для автоматического поддержания установленной пользователем температуры теплого пола в пределах от +5°С до +40°С. Дизайн. Классический.  Датчик пола. Терморегулятор для теплого пола Menred 70.26 (белый) использует выносной датчик температуры (10 кОм), размещаемый непосредственно в тёплом полу. Длина провода датчика температуры 3 метра. Монтаж. Терморегулятор Menred 70.26 (белый) предназначен для стандартного скрытого монтажа в стенной коробке диаметром 65мм. Цвет. Расцветка в двух вариантах: белый цвет и цвет слоновой кости. Товар сертифицирован. Гарантийный срок 3 года. | 900,00 |
| Терморегулятор ТР 111 Warmstad  Highslide JS | Терморегулятор ТР 111 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (теплыми полами на основе кабеля или пленки). Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Терморегулятор используется совместно с электрическими системами теплого пола Warmstad или аналогичными системами обогрева. | 1300,00 |
| Терморегулятор "Теплолюкс" 520 белый  Терморегулятор Теплолюкс 520 | Терморегулятор "Теплолюкс" 520 предназначен для управления теплыми полами, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Функция программирования позволяет ему, основываясь на характеристиках помещения, заранее включать обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в заданное пользователем время. Терморегулятор "Теплолюкс" 520 снабжен Символьным дисплеем. Контрастные и хорошо читаемые цифры и пиктограммы интуитивно понятны для пользователя. Габариты: 8,6х8,6х4,2 см | 3100,00 |